A.	Cruise Narrative:  AR08

A.1.	Highlights
                      WHP Cruise Summary Information

          WOCE section designation  AR08
 Expedition designation (EXPOCODE)  08PD0196_1
       Chief Scientist/affiliation  Alberto R. Piola/SIHN*
                             Dates  1996.MAR.27 - 1996.APR.07
                              Ship  A.R.A. Puerto Deseado
                     Ports of call  Buenos Aires,SA - Mar del Plata, SA
                Number of stations  50
                                               38°29.07'N
   Stations' Geographic boundaries  60°40.99'W            52°30.00'W
                                               44°00.00'S
      Floats and drifters deployed  6 ALACE Floats, 4 SVP-B Bouys
    Moorings deployed or recovered  9 Current Meter Moorings
              Contributing Authors  none listed
----------------------------------------------------------------------------
               * Dr. Alberto R. Piola o Departamento Oceanografia
           Servicio de Hidrografia Naval o Avenida Montes de Oca 2124
                         Buenos Aires, 1271 o ARGENTINA
TEL: +54-1-21-3091 or -2918 o FAX: +54-1-303-2299 o EMAIL: apiola@oceanar.mil.ar



Informe de Campaña Oceanográfica
A.R.A. Puerto Deseado 01/96
27 de marzo al 7 de abril de 1996
Alberto R. Piola, Jefe Científico


1. ANTECEDENTES

La campaña oceanográfica del A.R.A. Puerto Deseado 01/96 se realizó dentro del 
marco de los proyectos de investigación denominados CORRIENTES DE CONTORNO DEL 
ATLANTICO SUDOCCIDENTAL (COCOAS) y FRENTE DE TALUD.

El proyecto COCOAS tiene como objetivo determinar las variaciones estacionales 
e inter-anuales de las propiedades físico químicas y transportes de masa de la 
capa superior del océano en la región de las corrientes de contorno del 
Atlántico sudoccidental. El proyecto es una contribución Argentina al World 
Ocean Circulation Experiment (ver Piola y Bianchi, 1992). Esta es la octava 
campaña del proyecto.

Los objetivos específicos incluyen la determinación de la variabilidad de la 
estructura termohalina entre 30° y 40°S en diversas situaciones oceánicas y 
atmosféricas, cuantificar la variabilidad estacional e inter-anual de los 
transportes de masa geostróficos y cuantificar la intensidad de la mezcla 
interfrontal de sal y calor.

Estas metas serán alcanzadas mediante la realización de muestreos periódicos de 
la situación sinóptica. En cada relevamiento se realiza una serie de estaciones 
oceanográficas incluyendo perfiles continuos de temperatura, conductividad y 
presión y muestreos discretos de salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y 
nutrientes. Las estaciones oceanográficas estarán dispuestas en forma 
transversal al talud continental y tendrán una extensión suficiente para 
incluir la totalidad de la corriente de Brasil.

Se realizarán dos secciones anuales en las inmediaciones de 38°S. Dichas 
secciones serán realizadas en los meses de marzo y septiembre desde 1991 y 
hasta 1997.

El proyecto Frente de Talud tiene como objetivo definir las características 
termohalinas del frente que separa las aguas de plataforma de las aguas 
oceánicas en las inmediaciones del talud continental. Dicho frente cumpliría un 
papel fundamental al brindar las condiciones ambientales requeridas para el 
mantenimiento de la elevada productividad primaria de la región y es de interés 
para otros proyectos en ejecución en el INIDEP. El trabajo de campo asociado a 
esta parte del proyecto incluye la realización de cortes transversales al 
frente entre 38°S y 44°S (ver INIDEP, 1993). Esta es la segunda campaña del 
proyecto.


2. RESUMEN DE ACTIVIDADES

El A.R.A. Puerto Deseado zarpó de Buenos Aires el día 27 de marzo de 1996 a las 
09.30 hs. con rumbo a la zona de operaciones indicada en la Figura 1. Las 
secciones oceanográficas fueron ocupadas de sur a norte y en el presente informe 
se indican de 1 a 6 en ese orden (ver Tabla II).

La sección norte (CTD 47 a 50) cubre el área de estudio del proyecto COCOAS y 
coincide con la sección norte del proyecto Frente de Talud. La campaña fue 
suspendida al promediar las actividades de la pierna 6 no pudiendo realizarse 
el cruce del Frente Brasil/Malvinas.

Cada estación consistió en un perfil vertical de presión, temperatura y 
conductividad realizado con un CTD Neil Brown Instrument Systems modelo MKIII. 
En todos los casos salvo en la estación número 29 los perfiles verticales de 
CTD se realizaron hasta distancias de entre 7 y 20 metros del fondo. La 
aproximación al fondo se realizó utilizando un pinger Benthos de 12 KHz, 0.5 
seg., instalado en la jaula del CTD. Simultáneamente, durante el ascenso del 
CTD se tomaron muestras de agua para la determinación de salinidad, oxígeno 
disuelto, nutrientes y clorofila.

Las muestras de agua fueron tomadas con una roseta General Oceanics de 
veinticuatro botellas pertenecientes al Instituto Antártico Argentino armada 
con doce botellas de 5 litros de capacidad cada una, pertenecientes al 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. A fin de mejorar la 
resolución vertical en las estaciones más profundas (estaciones 11 a 15 de la 
pierna 2 y 48 a 50 de la pierna 6) se utilizaron once botellas Niskin de 1.2 
litros para muestrear la parte profunda de la columna de agua y seis botellas 
de 5 litros para la capa superior. Las botellas de 1.2 litros pertenecen al 
Instituto Antártico Argentino.

Dentro del marco del proyecto Frente de Talud, durante las estaciones de CTD 
diurnas se realizó un perfil vertical con red de fitoplancton hasta una 
profundidad de aproximadamente 50 metros y una medición de penetración de la 
luz utilizando un fotovoltímetro. En estaciones y muestras seleccionadas se 
realizaron experiencias de incubación para productividad primaria.

Las secciones 1, 3, 4 y 5 son de aproximadamente 100 millas náuticas de 
longitud cada una y la distancia entre secciones es de aproximadamente 60 
millas. Las secciones están dispuestas transversalmente al talud continental 
entre las isobatas de 100 metros y 2000 metros aproximadamente. En estas 
secciones las estaciones se realizaron a separaciones nominales de 10 millas en 
la región del Frente de Talud y 15 millas las restantes. La sección 2 es de 180 
millas náuticas y abarca el área del Frente de Talud y el borde oeste de la 
Cuenca Argentina hasta la isobata de 5200 metros.

Durante la estación 7 (sección 1) se lanzaron cuatro boyas derivantes 
superficiales tipo WOCE SVP-B. Dos de estas boyas fueron suministradas por la 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, EEUU) y dos fueron 
adquiridas por el Servicio de Hidrografía Naval. Las boyas superficiales son 
posicionadas varias veces al día mediante el sistema ARGOS.

En las secciones 1 y 2, en los puntos indicados en la Figura 1, se lanzaron 
seis boyas derivantes profundas tipo ALACE (Automatic Lagrangian Explorer) 
programadas para derivar a 1000 metros de profundidad y ascender a la 
superficie cada 10 días para transmitir vía satélite su posición y el perfil 
vertical de temperatura registrado durante el ascenso. La vida útil de las 
boyas ALACE se estima entre 50 y 100 ciclos.

En la sección 2 se instalaron 9 fondeos de correntómetros a una distancia 
nominal de 50 metros del fondo. El correntómetro número 9 instalada a 150 
metros de profundidad se encuentra a 10 metros del fondo a fin de prevenir 
posibles cortes accidentales. Las posiciones de los fondeos (Tabla I) fueron 
seleccionadas a las profundidades nominales de: 5200, 4200, 3300, 2600, 1800, 
1400, 900, 500 y 150 metros. Los correntómetros registran la velocidad y 
dirección de la corriente una vez por hora y realizan el promedio diario de 
ambas variables. Sólo las medias diarias quedan registradas en memoria. Los 
correntómetros permanecerán fondeados hasta el 15 de abril de 1997. En esa 
fecha se activarán los disparadores, los instrumentos se liberarán de los 
muertos de hierro y, al llegar a la superficie, transmitirán los datos de 
velocidad y dirección media diaria de corrientes a través del sistema ARGOS. 
Los instrumentos son descartables.

Se tomaron aproximadamente 640 muestras de agua para la determinación de 
nutrientes. En niveles seleccionados se tomaron muestras de agua para la 
determinación de salinidad y oxígeno disuelto. Hasta la estación 17 inclusive 
se utilizó un salinómetro marca Guildline modelo Autosal 8400 cedidos a 
préstamo por el Scripps Institution of Oceanography. Las muestras obtenidas a 
partir de la estación 18 fueron procesadas en un salinómetro marca Plessey 
modelo 6230N. Ambos salinómetros fueron estandarizados con Agua Normal de 
Wormley, partida P123 del año 1993. Las muestras de agua para la determinación 
de nutrientes fueron selladas y congeladas a -20°C. Su procesamiento así como 
las determinaciones de clorofila se realizarán en tierra el Laboratorio de 
Química del INIDEP

Entre las secciones 1 y 2 y entre las secciones 5 y 6 se lanzaron un total de 
25 batitermógrafos descartables (XBT) tipo T-7 (ver Tabla III). Los datos de 
XBT fueron digitalizados y registrados en un sistema Sippican modelo MK8 
perteneciente al Instituto Antártico Argentino.

La última estación, número 50, finalizó a las 06:55 hs (GMT) del día 6 de abril 
de 1996. Debido al mal tiempo imperante el Comando decidió navegar a baja 
velocidad hacia la zona del talud para iniciar la actividades diurnas de la 
sección 6 de oeste a este. Al alcanzar la zona del talud se recibió un aviso de 
temporal y el Comando decidió regresar a Mar del Plata a fin de esperar una 
mejora en las condiciones.

El buque regresó a Mar del Plata el día 7 de abril de 1996 donde amarró a las 
17:30 hs (20:30 GMT).

Debido al tiempo transcurrido desde la realización de la estación 50, que 
restringía la validez de la situación sinóptica del Frente Brasil/Malvinas, y 
la incerteza sobre la fecha y hora de reinicio de las actividades se dio por 
terminada la campaña.


3.  INSTRUMENTAL

3.1 CTD/ROSETA

El CTD funcionó correctamente salvo por variaciones significativas de salinidad 
en la termoclina. Estas variaciones ya han sido observadas en campañas 
anteriores. Su origen puede hallarse en el tiempo de respuesta del sensor de 
temperatura (termómetro de platino) relativo al tiempo de respuesta del sensor 
de conductividad.

Durante la estación número 24 se detectaron errores de sincronismo en la señal 
del CTD.

Al iniciarse la estación número 25 se perdió la señal de CTD. El problema fue 
localizado en la unidad sumergible y fue necesario eliminar la interfase se 
respuesta rápida mediante la utilización de un puente preparado a tal fin. La 
unidad sumergible fue llenada con freón suministrado por el buque antes de 
proceder al cierre. El funcionamiento del CTD fue normal a partir de esta 
estación.

La roseta funcionó correctamente durante toda la campaña.

El funcionamiento de las botellas fue normal durante toda la campaña y sólo fue 
necesario ajustar algunas válvulas y tapas.

3.2 SALINÓMETROS

Al promediar el análisis de las muestras correspondientes a la estación número 
16 el salinómetro Guildline comenzó a dar lecturas inestables (crecientes) de 
razón de conductividad. Este comportamiento se debería a una falla en el 
sistema de estabilización térmica del salinómetro. Tras varios días de prueba 
de estabilización a otras temperaturas, la falla no pudo ser eliminada y las 
muestras de salinidad restantes fueran procesadas por el salinómetro Plessey. 
El salinómetro Plessey 6230N funcionó correctamente, no presentando derivas 
significativas durante el resto de la campaña. Las muestras de la estaciones 16 
y 18 a 24 fueron obtenidas antes de producirse la falla del salinómetro 
Guildline de Scripps que sólo requiere 100 cm de muestra y por lo tanto no se 
disponía de suficiente volumen para su procesamiento con el salinómetro 
Plessey. Dichas muestras fueran conservadas para su procesamiento en el 
Guildline del INIDEP.

3.3 ECOSONDAS

Durante toda la navegación la profundidad fue determinada con el sistema 
batimétrico EDO de 16 KHz instalado a bordo y empleando un registrador gráfico 
EPC del Servicio de Hidrografía Naval. La ecosonda funcionó correctamente 
durante toda la campaña. La distancia entre el CTD y el fondo fue determinada 
por un pinger Benthos de 12 KHz y un receptor y registrador Raytheon. Dado que 
eñ Puerto deseado no dispone de un transductor de 12 KHz instalado en el casco 
se utilizó un transductor arriado a 2 metros de profundidad utilizando el arco 
de maniobra de coring.

3.4 GUINCHE OCEANOGRÁFICO

Durante toda la campaña se utilizó el guinche oceanográfico de popa que dispone 
de un cable de acero de 6 mm y un conductor eléctrico. No fue posible obtener 
una buena señal de CTD utilizando el cable de 6 conductores (nuevo) instalado 
en el guinche de proa. El guinche oceanográfico funcionó correctamente.

El adujador automático del guinche no está calibrado correctamente para el 
cable y durante las estaciones fue necesario realizar ajustes manuales en los 
extremos del tambor.

Se detectó un error apreciable en el sistema de monitoreo del cable filado y 
velocidad, por lo cual fue necesario controlar la maniobra de ascenso y 
descenso en función de la presión del CTD.

3.5 CÁMARAS FRIGORÍFICAS

No fue posible mantener la temperatura de una cámara frigorífica a -20°C, razón 
por la cual fue necesario trasladar las muestras de agua para nutrientes entre 
la cámara de testigos ubicada en el gabinete geológico y la cámara de muestras 
científicas de acuerdo al estado de funcionamiento de las mismas.

3.6 GABINETES

El buque ofrece espacio de gabinete adecuado para realizar las tareas 
oceanográficas. El buque no dispone de aire acondicionado y el sistema de 
ventilación es deficiente, por lo tanto no es posible controlar la temperatura 
ambiente de los gabinetes. En puerto la temperatura fue muy elevada y no 
adecuada para la operación de algunos instrumentos. Sin embargo, durante la 
mayor parte de la derrota, en aguas subantárticas, la temperatura ambiente en 
el gabinete osciló entre los 20 y 25°C y no se presentaron fallas que pudieran 
asociarse a la misma. Durante las estaciones realizadas en aguas subtropicales 
(47 a 50) la temperatura ambiente de los gabinetes biológico y microbiológico 
superó los 28°C y fue necesario emplear aire forzado por un ventilador para 
evitar que se produzca un deterioro en la performance del instrumental.

El gabinete químico no dispone de agua dulce por lo que fue necesario instalar 
una manguera desde el gabinete biológico.

La alimentación de corriente alterna disponible en los laboratorios presentó 
variaciones de tensión significativas y resultó inadecuada para la operación de 
computadoras e instrumental científico y fue necesario emplear estabilizadores 
de tensión para alimentar el sistema de adquisición de datos de estación, las 
computadoras, salinómetros e instrumental de química.

3.7 MANTENIMIENTO DE ESTACIÓN

Debido al buen estado del tiempo en general las estaciones oceanográficas se 
realizaron con el buque al garete. Durante la estación número 13 la intensidad 
del viento aumento hasta alcanzar los 25 nudos con ráfagas de 30 nudos. En 
estas condiciones no era posible realizar la estación con el buque al garete 
dado que el ángulo de cable alcanzaba los 60° y el CTD no se profundizaba más 
allá de los 1500 metros aún después de haber filado más de 3000 metros de 
cable. Se realizaron maniobras con cupla con los motores eléctricos a fin 
recibir el viento por la amura de estribor. Se requiere la máxima potencia de 
los motores eléctricos para lograr que la proa comenzara a caer hacia la 
dirección del viento. Recién después de reducir a 75° el viento relativo, fue 
posible reducir la potencia de los motores eléctricos al 60-70% y mantener la 
proa a alrededor de 50° de la dirección del viento. Este procedimiento permitió 
reducir el ángulo de cable a menos de 30° y el resto de la estación se realizó 
con total normalidad.

Durante la estación número 50 volvió a aumentar el viento a 25 nudos pero no 
fue posible mantener la estación empleando los motores eléctricos debiendo 
suspenderse el descenso cuando el CTD alcanzó los 2000 metros de profundidad.


4. PARTICIPANTES

Nombre             Institución  Tarea
-----------------  -----------  ----------------
Benavides, Hugo    INIDEP       Prod. primaria
Bianchi, Alejandro SIHN         Responsable CTD
Carignan, Mario    INIDEP       Nutrientes
Collino, Gerardo   SIHN         CTD
Gonçalves, Eduardo IOUSP        CTD
Ithurrart, Fabián  SIHN         CTD
Molina, Daniel     SIHN         O2 disuelto
Mutto, Gabriel     SIHN         O2 disuelto
Negri, Rubén       INIDEP       Material partic.
Osiroff, Ana       SIHN         Responsable CTD
Pascucci, Claudio  SIHN         CTD / electrónica
Peterson, Ray      SIO          Corrientes
Piola, Alberto     SIHN         Jefe Científico
Reynoso, Walter    SIHN         CTD
Richter, Paula     SIHN         Salinidad
Rosenthal, Carlos  SIHN         Ecosondas

INIDEP: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Argentina.
IOUSP:  Instituto Oceanografico da Universidade de São Paulo, Brasil.
SIHN:   Servicio de Hidrografía Naval, Argentina.
SIO:    Scripps Institution of Oceanography, Univ. California San Diego, EEUU.


5. AGRADECIMIENTOS.

El Proyecto CORRIENTES DE CONTORNO DEL ATLANTICO SUDOCCIDENTAL es financiado 
por el Servicio de Hidrografía Naval. El Proyecto Frente de Talud es un 
proyecto conjunto de INIDEP y del SIHN (ver INIDEP, 1993). Los correntómetros 
instalados en la sección 2, las boyas ALACE y la participación de Ray Peterson 
en esta campaña fueron financiados por la National Science Foundation (EEUU). 
Ray Peterson también facilitó un salinómetro Guildline Autosal 8400 para 
emplear en esta campaña. Dos boyas derivantes WOCE SVP-B fueron suministradas 
por la NOAA (EEUU). La participación de Eduardo Gonçalves fue financiada por el 
Instituto Oceanografico da Universidade de São Paulo, Brasil.

El INIDEP cedió en préstamo 12 botellas Niskin de 5 litros de capacidad, el 
Instituto Antártico Argentino cedió en préstamos 19 botellas Niskin de 1.2 
litros, una unidad de roseta General Oceanics para 24 botellas y un 
digitalizador/registrador de XBT Sippican modelo MK8.

Los científicos y técnicos participantes expresan su reconocimiento al Comando, 
la Plana Mayor y la Tripulación del A.R.A. PUERTO DESEADO por su entusiasmo y 
colaboración.


6. REFERENCIAS 

INIDEP (1993), Seminario Taller sobre la dinámica marina y su impacto en la 
    productividad de las regiones frontales del mar argentino. Informe Técnico 1.

Piola, A.R. y A.A. Bianchi (1992), Southwest Atlantic Boundary Currents, WOCE 
    Newsletter, 12, 14-16.



TABLA I: Posición de los fondeos y lanzamientos de boyas derivantes
                       
Descripción    Fecha    Hora (GMT)     Lat (S)   Lon (W)
-------------  -------- -------------  --------  --------
4 Boyas SVP-B  30/03/96 05:32 a 05:41  43° 45.2  59° 03.3
Fondeo N°1     31/03/96 06:33          43° 23.9  55° 50.8
Fondeo N°2     31/03/96 14:35          43° 08.6  56° 36.9
Fondeo N°3     01/04/96 03:12          43° 02.9  57° 04.8
Fondeo N°4     01/04/96 07:50          42° 58.5  57° 20.9
Fondeo N°5     01/04/96 12:13          42° 47.2  57° 46.1
Fondeo N°6     01/04/96 17:22          42° 37.2  58° 17.8
Fondeo N°7     01/04/96 20:24          42° 33.3  58° 28.7
Fondeo N°8     01/04/96 21:04          42° 32.0  58° 33.9
Fondeo N°9     01/04/96 22:32          42° 30.0  58° 39.0
ALACE N°1      30/03/96 11:43          43° 55.3  58° 55.3
ALACE N°2      30/03/96 15:07          44° 00.0  57° 59.0
ALACE N°3      31/03/96 04:48          43° 32.7  55° 30.3
ALACE N°4      31/03/96 21:38          43° 08.3  56° 35.9
ALACE N°5      01/04/96 03:12          43° 02.8  57° 05.0
ALACE N°6      01/04/96 07:55          42° 58.6  57° 21.1


TABLA II: Posición de las estaciones de CTD

CTD  Fecha   Hora   Latitud   Longitud
 N°  ddmmaa   GMT     (S)       (W)
---  ------  -----  --------  --------
 1   290396  17:40  43° 20.1  60° 41.0
 2   290396  19:30  43° 24.6  60° 26.0
 3   290396  21:10  43° 27.9  60° 10.0
 4   290396  22:40  43° 32.0  59° 55.0
 5   300396  00:14  43° 36.0  59° 38.7
 6   300396  01:45  43° 40.0  59° 24.0
 7   300396  04:25  43° 45.5  59° 04.0
 8   300396  07:25  43° 50.5  58° 44.8
 9   300396  10:23  43° 55.6  58° 25.0
10   300396  13:15  44° 00.0  58° 00.0
11   310396  00:15  43° 30.0  55° 30.2
12   310396  07:45  43° 17.9  56° 08.9
13   310396  15:20  43° 06.3  56° 45.0
14   010496  00:25  43° 00.2  57° 04.1
15   010496  05:06  42° 54.5  57° 23.1
16   010496  09:50  42° 48.5  57° 41.5
17   010496  13:28  42° 42.9  57° 59.9
18   010496  17:30  42° 37.2  58° 17.7
19   010496  21:10  42° 32.0  58° 34.0
20   010496  23:30  42° 26.9  58° 50.1
21   020496  01:03  42° 23.4  59° 02.6
22   020496  02:27  42° 19.3  59° 14.9


TABLA II Posición de las estaciones de CTD (cont)

CTD  Fecha   Hora   Latitud   Longitud
 N°  ddmmaa   GMT     (S)       (W)
---  ------  -----  --------  --------
23   020496  04:00  42° 15.0  59° 27.1
24   020496  11:45  41° 22.8  57° 44.8
25   020496  17:10  41° 30.1  57° 34.0
26   020496  18:45  41° 37.1  57° 23.2
27   020496  20:30  41° 44.0  57° 12.5
28   020496  22:34  41° 51.0  57° 01.0
29   030496  01:05  41° 58.2  56° 50.0
30   030496  03:40  42° 02.7  56° 38.8
31   030496  12:45  40° 32.9  56° 55.0
32   030496  14:28  40° 38.2  56° 43.5
33   030496  15:50  40° 43.0  56° 32.7
34   030496  17:50  40° 47.9  56° 21.6
35   030496  20:00  40° 53.6  56° 10.6
36   030496  22:05  40° 58.3  55° 58.4
37   040496  00:39  41° 03.0  55° 47.8
38   040496  03:35  41° 10.0  55° 29.8
39   040496  13:39  39° 27.8  56° 00.0
40   040496  15:28  39° 32.2  55° 43.8
41   040496  17:05  39° 36.5  55° 30.3
42   040496  18:53  39° 40.0  55° 17.5
43   040496  20:45  39° 44.0  55° 04.3
44   040496  22:23  39° 47.6  54° 53.1
45   050496  00:35  39° 50.7  54° 43.0
46   050496  03:05  39° 55.0  54° 30.0
47   050496  15:40  38° 29.7  52° 30.0
48   050496  20:03  38° 30.0  53° 00.0
49   060496  00:50  38° 31.3  53° 20.2
50   060496  04:50  38° 30.9  53° 38.6


TABLA III: Posición de los lanzamientos XBT

XBT  Fecha   Hora   Latitud   Longitud  Temp.
 N°  ddmmaa   GMT     (S)       (W)     (°C)
---  ------  -----  --------  --------  ----
 1   300396  16:05  43° 57.9  57° 44.2  16.0
 3   300396  16:48  43° 54.5  57° 31.6  14.8
 4   300396  17:30  43° 51.7  57° 20.1  15.2
 5   300396  18:30  43° 48.4  57° 03.4  15.0
 6   300396  19:10  43° 46.5  56° 53.1  14.5
 7   300396  19:35  43° 45.1  56° 45.0  15.5
 8   300396  20:15  43° 43.0  56° 32.7  15.5
 9   300396  20:20  43° 42.8  56° 30.9  15.5
11   300396  22:50  43° 37.1  56° 07.5  15.5
12   300396  23:30  43° 31.0  55° 37.6  15.5
13   050496  06:10  39° 47.8  54° 16.9  11.8
14   050496  07:10  39° 36.8  54° 02.9 
15   050496  08:10  39° 30.7  53° 54.7  16.1
16   050496  08:35  39° 27.0  53° 49.3  16.0
17   050496  09:00  39° 22.9  53° 43.9  20.1
18   050496  09:30  39° 18.6  53° 38.3  21.0
19   050496  10:00  39° 14.7  53° 33.0  21.0
20   050496  10:30  39° 10.8  53° 27.2  21.0
21   050496  11:00  39° 06.8  53° 21.7  20.4
22   050496  12:00  38° 59.2  53° 10.9  20.4
23   050496  13:00  38° 50.9  52° 59.3  20.8
24   050496  14:16  38° 40.3  52° 44.5  21.0
25   050496  16:17  38° 30.3  52° 49.2  21.5



WHPO DATA PROCESSING NOTES

Date      Contact      Data Type    Data Status Summary
--------  -----------  -----------  -----------------------------------------
02/22/00  Charo        CTD/BTL      Submitted
          PD0196. zip contains the *.prs and *.sea files.  We are waiting 
          for nutrients data to complete the *.sea files.
                
01/18/01  Buck         CTD/BTL      Encrypted data files online 
          I have encrypted these files as per Jkappa's data base. Please 
          inform if data should be public, as all other files sent by M 
          Charo are public.
                
01/19/01  Bartolacci   CFCs         Query: Marcela Charo
          CFCs missing, who is PI?
                
01/19/01  Bartolacci    NUTs        Query: Marcela Charo
          NUTs missing, who is PI?
                
01/19/01  Bartolacci   CTD/BTL      Query: Marcela Charo
          Are data public?
                
08/16/01  Bartolacci   SUM/DOC      Data Request: M.Charo
          Hello Marcela, 
          I realize it's been almost a year or more since we've spoken about 
          AR08 data, but once again I have a few questions for you.  Regarding 
          the most recently submitted cruises:
            Balda  March '93 (BD0493)
            Balda August '93 (BD0993)
            Balda March '94 (BD0394)
            Holmberg September '94 (EH1094)
            Puerto Deseado March '96 (PD0196)
          We are lacking summary files (these files contain the cruise's 
          station navigation information) and cruise reports.  These files 
          were missing from the data submission in March of 2000.
          
          Can you tell me if there are station navigation files and cruise 
          reports for the cruises listed above, and if so, may we obtain 
          them at this time?
          
          The CTD files appear to have beginning latitude and longitude in 
          each station files, so if necessary we could construct the 
          navigation file, but the cruise report is usually a document that 
          comes from the Chief Scientist (in this case Piola). 
          
          For an example of a cruise report from the Chief Scientist, please 
          see one of the other AR08 cruises (08EA0192_1, 08BD0491_1, 08EH0492_1) 
          located on our repeat data website:
            http://whpo.ucsd.edu/data/tables/repeat/new_rpt_tables.htm.

          And finally, can please you update us on the status of the 1997 
          Deseado  cruise and when we might expect the data?  Anything that 
          you can send us before the rush of printing the final WOCE CD ROM 
          is greatly  appreciated. - DMB
                

Contact      Data Type    Data Status Summary
--------  -----------  -----------  -----------------------------------------
11/06/01  Bartolacci   SUM          Submitted; Data added to website
          The above expocodes & sum files were submitted by Marcela Charo on 
          2001.11.05. These files have been placed in their corresponding 
          directories and linked to the website. All however will need minor 
          reformatting which has been noted on the index pages.
          
          Please not the last three expocodes do not contain an  _1 leg 
          number however the data files do. It is unclear at this time if 
          the index and website pages should be changed to reflect the 
          expocode in the data.
                
12/12/01  Hajrasuliha  CTD          Data Update, Navigation files compiled
          JPG and GIF files added and linked; Reporting files added to 
          directory. Navigation files made for this cruise( *na.txt)  JPG 
          and GIF images added and linked to index.htm page. Post script 
          file zipped and moved to original directory
                
12/13/01  Bartolacci   BTL/SUM      Website Updated; Data reformatted/online
          Bottle files for these cruises were submitted by M. Charo on 
          2001.11.26.  These files were reformatted along with the 
          previously submitted summary files. All files have been placed 
          online and previous versions moved to the original directories.  
          bottle files for 0394 and 0196 are still non-public, however 
          another request for public release was sent to M. Charo and A. 
          Piola on 2001.12.12.
          
          All cruises listed above are missing CFCs.  As no documentation 
          exists, presence of CFC data needs to be confirmed.  Currently the 
          database list these parameters as outstanding.  1094 and 0196 are 
          still missing nutrients, this too needs to be confirmed with PIs.
          
          Please Note:  data files for 08BD0394, 08EH1094 and 08PD0196 all 
          contained underscores with leg 1.  this  needs to be changed in 
          the database.
          
          Also, previous correspondence has stated the 1997 Deseado cruise 
          will not be submitted to WHPO before the archive date.   
          Confirmation request has been sent to M. Charo and A. Piola along 
          with public release request mentioned above.
          
Date      Contact      Data Type    Data Status Summary
--------  -----------  -----------  -----------------------------------------
07/12/01  Bartolacci   BTL/SUM      Data Reformatted
          All files received from M. Charo (sumfiles 2001.11.05, bottle 
          files 2001.11.26) 08BD1096:
            Sea: Capitalized all units in header line.
                 note: CTDTMP, and THETA are reported in IPTS-68, not ITS-90.
                 As per WOCE formatting I have changed the following units in 
                 the header:
                   CTDPRS DBARS was changed to DBAR
                   THETA ITPS-68 was changed to DEG C 
                     (according to WOCE  manual), noting that scale is not 
                     ITS-90.
                   Realigned QUALT1 header.
                   Added underscore to expocode 08BD1096 to match sumfile: 
                   08BD1096_1.  This should be changed in meta database.
                 Pressure sorted data.
                 Added time/name stamp.
                 Ran wocecvt with no errors.
          
            Sum: Realigned columns.
                 changed expocode from 08BD1096/1 to 08BD1096_1.
                 Corrected latitude for station 24 cast 1 BE:  41 22 80 S 
                   to 41 22.80 S
                 note: several cast codes are missing latitudes and longitudes.
                 Added time/name stamp.
                 Ran sumchk with no errors.
                
04/17/02  Uribe        BTL          Encrypted Exchange File Online
          Bottle data was converted to exchange and linked to website. All 
          data for this cruise remains non-public. The exchange bottle file 
          was also encrypted. CTD are not in WOCE format and remain without 
          exchange conversion to this date.
                
05/01/02  Bartolacci   CTD/BTL/DOC  Reformatting Needed
          CTD needs WOCE formatting. No DOC file submitted. BOT CTD NONPUB 
          still. WOCE format CTD and create exchg. email Piola for DOC and 
          PUB status. make CTD exchg and encrypt for website 
                
10/14/02  Uribe        CTD          Website Updated  Reformatted data online
          CTD data formatted to WOCE standard using info from headers and 
          the sumfile. Data still encrypted. Exchange, NETCDF and inventory 
          were created to test the data, but all files are encrypted.
                
02/11/03  Charo        DOC          Submitted
          I send you the cruise report of Puerto Deseado  cruise of March, 
          1996 (PD0196.pdf). 
                
02/25/03  Kappa        DOC          PDF/TXT Versions of cruise report compiled.
                
                
          
          

