Laboratoire de Physique des Océans
IFREMER / CNRS / UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE

WOCE Line: AR15
ExpoCode: 35A3ROMANCHE_3

CAMPAGNE ROMANCHE 3 Le Noroit
(27 octobre - 15 novembre 1994)

Mouillages de courantométrie Données CTD
Courantométrie Acoustique Doppler sur profil
Courantométrie Acoustique Doppler de coque

Herlé Mercier
André Billant - Pierre Branellec
Jean Pierre Gouillou - Catherine Hémon
Catherine Lagadec

Extract from Rapport Interne LPO 97-01



SISMER
Systèmes d'Informations Scientifiques pour la Mer

Référence Sismer FI351994030030
Campagne : ROMANCHE 3 / SAMBA

WOCE Line              AR15
ExpoCode               35A3ROMANCHE_3
Chief Scinetists       Herle Mercier (email : herle@ifremer.fr)
Navire                 NOROIT
Dates                  26/10/1994 - 16/11/1994
Port of Call           Dakar
Region                 EQUATORIAL ATLANTIC (10°N-10°S)
                               5° 00' N
Geographic Boundaries  16° 00' W      10° 00' E
                               4° 00' S

Objectif:

Determination de la circulation des eaux profondes et de fond dans les
zones de
fracture Romanche et Chain.

Organisme(s) Maîtres d'oeuvre :

IFREMER/DRO/UM LAB. PHYSIQUE DES OCEANS
IFREMER Centre de Brest
BP 70
29280 PLOUZANE
tél : 33 (0)2 98.22.42.76 fax : 33(0)2 98.22.44.96

Organisme(s) Participant(s)
IFREMER, CNRS

Discipline(s) :
OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE

Code  Libellé                                     Nb.  Responsible
--------------------------------------------------------------------
D71   Profileur de courant, Profils de courant    25   MERCIER Herle
        effectues avec un ADCP
H10   Stations bathysonde, P, T, S sonde Seabird  29   MERCIER Herle


Travaux effectués:
1. Relevage de mouillages de courantometrie. Les donnees de courantometrie
sont
   rattachees a la campagne de mise a l'eau (ROMANCHE 2).
2. Mise a l'eau de sources acoustiques
3. Stations d'hydrologie / courantometrie

SISMER
Systèmes d'Informations Scientifiques pour la Mer

Référence Sismer FI351994030040
Campagne : ROMANCHE 3 / ROMEL




WOCE Line              AR15
ExpoCode               35A3ROMANCHE_3
Chief Scinetists       Kurt Polzin/WHOI  (kpolzin@whoi.edu)
                       Kevin Speer/IFREMER (kspeer@ ifremer.fr)
Navire                 NOROIT
Dates                  18/11/1994 - 09/12/1994
Port of Call           Dakar
Region                 EQUATORIAL ATLANTIC (10°N-10°S)
                               5° 00' N
Geographic Boundaries  15° 00' W      12° 00' E
                               2° 00' S

Objectif:

1. Estimer le taux de melange profond dans la zone equatoriale par la
methode de
   dissipation de temperature et energie cinetique en mesurant la
microstructure
   de la turbulence oceanique.
2. Observer le courantentre la surface et le fond, et estimer le transport
dans
   la fracture et a travers les seuils. Structure verticale des courants
zonaux
   a l'Equateur.
3. Obtenir des series temporelles de la structure hydrologique, en particulier
   dans les passages profonds de l'eau de fond.

Organisme(s) Maîtres d'oeuvre:

WOODS HOLE OCEANOGRAPHIC INSTITUTION
FALMOUTH MA 02543-1050
email : http://www.whoi.edu

Organisme(s) Participant(s)
WHOI (Woods Hole), LPO Brest

Discipline(s) :
OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE

Code  Libellé                                         Nb.  Responsible
----------------------------------------------------------------------
H10   Stations bathysonde Temperature, conductivite,  55   POLZIN Kurt
        pression avec sonde Seabird


Travaux effectués:

* En station : profil de microstructure avec un HRP (High resolution Profiler)
  autonome. Profil CTD en utilisant le treuil bathysonde et le Pinger du bord.
* En route : ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) du bord. Analyses
  preliminaires des donnees HRP et CTD.

Plan de position :

Donnée(s) archivée(s) à SISMER :
  Données mesurées en station :

      BATHYSONDES FRANCAISES


Bibliographie :

MERCIER H., BILLANT A., BRANELLEC P., GOUILLOU J.P., HEMON C., LAGADEC C. :
Campagne ROMANCHE3, NOROIT,27/10/94-15/11/94, Mouillage courantometrie,
Donnees
CTD, Couranto. Acoustique Doppler sur profil et de coque, Rap. Int. LPO
97-01. -
-



                DITI/IDT/SISMER
Copyright (c)Ifremer


Présentation de la campagne Romanche 3

La campagne Romanche 3 s'est déroulée du 27 octobre au 15 novembre 1994 de
Dakar
(Sénégal) à Dakar à bord du navire de recherche de l'IFREMER Le Noroît.
Romanche
3, troisième campagne dans le cadre du projet Romanche, avait pour but le
relevage des mouillages de courantométrie mis à l'eau en novembre 1992 dans
les
zones de fracture de l'Atlantique équatorial Romanche et Chain. Cela a
aussi été
l'occasion de compléter la description de l'hydrologie des zones de
fracture en
effectuant 29 stations CTD. Le chassis CTD était aussi équipé d'un ADCP 150
Khz
ce qui a permis de réaliser des mesures de courant, de la surface au fond,
à 26
des 29 stations CTD (technique du LADCP).

Le projet Romanche fait partie de l'expérience Deep Basin Experiment (DBE) du
core 3 de WOCE (World Ocean circulation Experiment).

Dans ce rapport nous présentons : les résultats des deux ans de mesure de
courantométrie dans les zones de fracture Romanche et Chain (André Billant,
Pierre Branellec), les données CTD recueillies lors de Romanche 3 (André
Billant, Pierre Branellec, Catherine Lagadec, Jean Pierre Gouillou) ainsi que
les données de courantométrie Doppler de coque (Catherine Hémon), et les
profils
verticaux de courant obtenus par LADCP (Catherine Hémon, Jean Pierre
Gouillou et
Herlé Mercier).

Les participants à la campagne : A. Billant, P. Branellec, G. Hesloin, O.
Peden,
J. P. Gouillou, S. Le Gentil, S. Leizour, H. Mercier (Chef de mission), A. M.
Tréguier, du Laboratoire de Physique des Océans et P. Méheut de
l`Université de
Bretagne Occidentale.

Remerciements : Ce projet a été financé par l'IFREMER et l'INSU/CNRS via le
Programme National d'Etude de la Dynamique du Climat (PNEDC). Le commandant et
l'équipage du Noroît ont permis que cette mission se déroule dans les
meilleures
conditions.

Herlé Mercier
Laboratoire de Physique des Océans
Unité Mixte de Recherche CNRS,IFREMER
et Université de Bretagne Occidentale
IFREMER centre de Brest, BP 70
29280 Plouzané, France
e-mail : herle.mercier@ifremer.fr


CTD

La sonde SEABIRD utilisée au cours de cette campagne est une sonde "légère" de
type SBE25 : nous ne disposions pas de bouteilles de prélèvement pour
l'étalonnage des capteurs in-situ.

Les capteurs de pression, température et conductivité ont été étalonnés
chez le
constructeur en août 1992. Celui-ci a fourni à cette occasion des coefficients
qui permettent de transformer les fréquences transmises par la sonde en
pression
(exprimée en décibars), en température (exprimée en degrés celsius) et en
conductivité (exprimée en millimhos par centimètre). Les valeurs obtenues sur
les 29 profils de la campagne ROMANCHE 3 ont ainsi été enregistrées en temps
réel.

Parallèlement à l'étalonnage effectué chez le constructeur, les capteurs de
pression et de température ont été contrôlés au Laboratoire de Métrologie de
l'IFREMER avant et après la campagne (octobre 1994 puis janvier 1995) : ces
contrôles permettent d'avoir une référence unique en pression et en
température
pour toutes les mesures effectuées par le LPO notamment dans le cadre du
projet
ROMANCHE. Les conditions de l'étalonnage sont décrites dans les rapports de
campagne ROMANCHE 1 et ROMANCHE 2.

Pression

Les contrôles effectués dans toute la gamme de pression montrent que
l'indication du capteur est restée stable pendant la campagne. La "dérive"
reste
inférieure à 1 décibar. L'effet de température sur le capteur est au
maximum de
1 décibar. Enfin l'écart maximum obtenu à une pression donnée entre la
valeur de
pression référence et l'indication du capteur CTD est de 2 dbars.

Temperature

Les contrôles effectués en 8 points entre 0 et 30°C avant et après la campagne
montrent que la température CTD est trop faible de 0.006°C à ± 0.001°C dans
toute la gamme de mesure.

En conséquence, dans le traitement des données en temps différé, dont les
résultats sont présentés dans ce rapport, il n'a pas été apporté de correction
aux mesures brutes de pression, obtenues en temps réel en mer, de la campagne
ROMANCHE 3. Par contre, les valeurs brutes de température (obtenues en mer)
ont
été augmentées de 0.006°C.

Conductivité

Les mesures de conductivité ont été recalées en superposant l'ensemble des
diagrammes 0-S de ROMANCHE 3 à ceux obtenus au cours de ROMANCHE 1 et 2. De
cette manière la relation linéaire déterminée préalablement entre la
salinité et
la température potentielle S = 34.681 + 0.106 0 est satisfaite pour cette
campagne : voir la figure 1.

Ce recalage d'après les diagrammes 0-S nous a conduit à augmenter la
conductivité brute de la sonde d'une valeur de 0.012 mmho/cm, ce qui est
l'ordre
de grandeur de l'erreur attendue sur la mesure de conductivité lorsqu'il n'y a
pas de calibration avec des mesures bouteilles.

Les résultats sont présentés dans ce rapport sous forme de listing et de
graphiques pour chaque station. La position géographique de ces stations
apparaît sur la figure 2.
