Hard copy of complete cruise report (in French) and figures available at the WHP 
office.




WOCE section designation                  AR15
Expedition designation (EXPOCODE)         35A3ROMANCHE_2
Chief Scientist(s) and their affiliation  Herle Mercier/LPO
Dates                                     1992.11.12 - 1992.12.01
Ship                                      ATALANTE
Ports of call                             Dakar, Douala
Number of stations                        25
                                                  15° 00'N
Geographic boundaries of the stations     018° 00'W      009° 00'W
                                                   4° 00'S
Floats and drifters deployed	
Moorings deployed or recovered	
Contributing Authors                      Herle Mercier/LPO
	
	


CRUISE SUMMARY: ROMANCHE 2
(Extracted from SISMER website)

SISMER
Syst*mes d'Informations Scientifiques pour la Mer [Image]

Ref : FI351992003511


Sea/Ocean:
EQUATORIAL ATLANTIC OCEAN (10N-10S)

Limits:
North: N 15 00 South : S 04 00  West : W 018 00  East : E 009 00

Objectives:
1. Determiner par mesure directe de courant le transport d'eau de fond 
   originaire de l'Antarctique a travers les zones de fracture Romanche et 
   Chain, en Atlantique Equatorial. 
2. Documenter les fluctuations temporelles des transports.

Coordinating Body:

* LAB. DE PHYSIQUE DES OCEANS DRO/LPO
  IFREMER Centre de Brest
  BP 70
  29280 PLOUZANE
  tel : 02 98.22.42.76 fax : 02 98.22.44.96

Chief Scientist(S):
* MERCIER Herle (email : herle@ifremer.fr)

Participating Bodies:
  INSU
  IFREMER
  ORSTOM
  UBO
  LODYC
  LEGI/IMG
  GRGS

Discipline(s):
* CHIMIE OCEANIQUE
* OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE


Data Types:

Code Name                                Nb.
--------------------------------------------
D01  Current meters                      39
D71  Current profiler (eg ADCP)  
G27  Gravity measurements  
G28  Magnetic measurements  
G74  Multi-beam echosounding  
H09  Water bottle stations               24
H10  CTD stations                        25
H11  Subsurface meas. underway (T,S)  
H13  Bathythermograph  
H21  Oxygen                              25
H71  Surface measurements underway (T,S)
H73  Geochemical tracers (eg freons)     25
M06  Routine standard measurements


Summary of Measurements:

* 27 stations d'hydrologie et de geochimie
* Deploiement de 8 mouillages de courantometrie
* Analyses de la salinite, teneur en oxygene dissous, en CFM 11 et 12 des 
  echantillons preleves lors des stations bathysonde (32 echantillons par 
  station)
* Sippican XBT
* Courantometrie acoustique Doppler de coque
* Releves par sondeur multi-faisceaux EM12


Data archived at SISMER (*Data collected underway):

* SO:BANQUE NAT. BATHYMETRIE MULTIF. BRUTE (IFREMER)
* BANQUE NATIONALE DE BATHYMETRIE MULTIFAISCEAUX (IFREMER)
* E12: REFLECTOMETRIE MULTIFAISCEAUX - ATALANTE (U. Interne)
* BANQUE NATIONALE DE BATHYMETRIE : SONDAGES MONOFAISCEAU
* PARAM.ACQUISITION MULTIFAISCEAUX ATALANTE
* GRAVIMETRIE DES CAMPAGNES OCEANOGRAPHIQUES FRANCAISES
* MAGNETOMETRIE DES CAMPAGNES OCEANOGRAPHIQUES FRANCAISES
* CENTRALE METEO TERMES
* NAVIGATION ATALANTE: FICHIERS BRUTS .NA
* NAVIGATION TRAITEE DES NAVIRES IFREMER
* FICHIER THERMOSALINOMETRE DE L'ATALANTE
* THERMOMETRE TQP ATALANTE
* CENTRALE DE VENT TERMES


*Data from Station (vertical profiles):

* CTD DATA - VERTICAL PROFILES
* DISSOLVED CHEMICALS IN THE WATER COLUMN


* Moorings:

Time Series     Latitude  Longitude  Starting   No.  
 Name                                  Date     Days Instruments
---------------------------------------------------------------------
FOSSE CHAIN     00 52.20  13 32.30  19/11/1992  713  7 courantom*tres
 MOUILLAGE C1                                           RCM
FOSSE CHAIN     00 53.90  13 31.20  19/11/1992  713  5 Courantom*tres
 MOUILLAGE C2                                           RCM
FOSSE CHAIN     00 54.90  13 30.50  20/11/1992  713  4 Courantom*tres
 MOUILLAGE C3                                           RCM
FOSSE CHAIN     00 56.00  13 30.00  20/11/1992  713  6 Courantom*tres
 MOUILLAGE C4                                           RCM
FOSSE ROMANCHE  00 43.70  14 46.00  17/11/1992  713  6 Courantom*tres
 MOUILLAGE R1                                           RCM
FOSSE ROMANCHE  00 41.20  14 45.90  18/11/1992  712  4 Courantom*tres
 MOUILLAGE R3                                           RCM
FOSSE ROMANCHE  00 39.80  14 45.80  18/11/1992  713  7 Courantom*tres
 MOUILLAGE R4                                           RCM


Bibliography :

* MERCIER H., BILLANT A., BRANELLEC P., ANDRIE C., MESSIAS M.J., GOURIOUY: 
  Campagne ROMANCHE 2, L'ATALANTE,12/11/92 au 02/12/92, Donnees de CTDO2, 
  Salinite, O2 dissous, Chlorofluoromethanes, Couranto. Acoustique Doppler, LPO 
  95-02. Autre auteurs: LAGADEC C.



[IFREMER]  DITI/IDT/SISMER
Copyright (c)Ifremer

Romanche 2
(Extracted from data report held at WHPO)


Laboratoire de Physique des Océans
Ifremer / Université de Bretagne Occidentale / CNRS

CAMPAGNE ROMANCHE 2
L'Atalante (12 novembre - 2 décembre 1992)

Données de la sonde CTD02
Mesures de Salinité, d'Oxygène Dissous et des
Chlorofluorométhanes

Courantométrie Acoustique Doppler

Herlé Mercier
André Billant et Pierre Branellec
Chantal Andrié et Marie-José Messias
Yves Gouriou
Catherine Lagadec

Rapport Interne LPO 95-02
SOMMAIRE
Présentation de la campagne Romanche 2 
Calibration des mesures CTD02 
Mesure des chlorofluorométhanes (CFM ou fréons) 
Données CTD02 
Mesures de salinité, d'oxygène dissous et des chlorofluorométhanes 
Courantométrie acoustique Doppler 


Présentation de la campagne Romanche 2

La campagne Romanche 2 s'est déroulée du 12 novembre au 2 décembre 1992, de 
Dakar (Sénégal) à Douala (Cameroun), à bord du navire de recherche de l'Ifremer 
L'Atalante (Figure 1). Romanche 2, deuxième campagne dans le cadre du projet 
Romanche avait pour but la mise à l'eau de huit mouillages de courantométrie 
dans les zones de fracture de l'Atlantique équatorial Romanche et Chain (Figure 
1). Cela a été l'occasion de compléter la description de l'hydrologie de ces 
zones de fracture, initiée lors de la campagne Romanche 1 (Mercier et al., 
Campagne Romanche 1, Données CTDO2, Chimie et Bathymétrie, rapport interne LPO, 
92-02). Vingt cinq stations d'hydrologie et de géochimie ont été effectuées 
(Figures 1 et 2). Les mouillages mis à l'eau en 1992 ont été relevés en novembre 
1994. Les données de courantométrie feront l'objet d'un rapport séparé. Le 
projet Romanche fait partie de l'expérience Deep Basin Experiment (DBE) du core 
3 de WOCE (World Ocean Circulation Experiment). 

Dans ce rapport nous présentons la calibration des données CTDO2, (A. Billant et 
P. Branellec), la mesure et la calibration des fréons (C. Andrié et M. J. 
Messias) et les données de courantométrie acoustique Doppler de coque (75 khz) 
qui ont été traitées par Yves Gouriou. Pour chaque station d'hydrologie et de 
géochimie, une présentation numérique et graphique des paramètres de la 
bathysonde et des mesures chimiques est proposée. Les participants à la campagne 
: André Billant, Jean-Pierre Gouillou, Pierre Branellec, Catherine Lagadec, 
Sylvie Le Gentil, Raymond Perchoc, Guy Auffret, Gérard Hesloin, Herlé Mercier, 
Kevin Speer, Pierre Doaré, Muriel Lux du Laboratoire de Physique des Océans, 
Chantal Andrié et Marie José Messias du LODYC (Université de Paris 6), Catherine 
Thomas de la Mouette (Toulouse), Fabrice Le Cornu du service DITI/DSI de 
l'Ifremer, Bernard Barnier de l'Institut de Mécanique de Grenoble et Christine 
Chauvin du LGI/Guidel (IUT Lorient). 


Remerciements: 

Ce projet a été financé par l'Ifremer et l'Insu via le programme National 
d'Etude de la Dynamique du Climat (PNEDC). Le commandant et l'équipage du N/O 
L'Atalante ont permis que cette mission se déroule dans les meilleurs 
conditions. 

Herlé Mercier 
Laboratoire de Physique des Océans 
Ifremer centre de Brest, 
BP 70 29280 Plouzané, France 
e-mail: herle.mercier@ifremer.fr
